**Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

В библиотеке реализована возможность использования информационных ресурсов студентами с ограниченными возможностями здоровья.

В Главном корпусе по адресу пл. Павших борцов, 1 со стороны центрального входа в помещении библиотеки на 1 этаже размещены:

**Центр коллективного пользования по междисциплинарной подготовке инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья** и **Центр социально-бытовой адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**.

Вход из холла в библиотеку обеспечен стационарным пандусом, а также съемным двухсторонним пандусом 1300x500x70 на каркасе. На входе в библиотеку установлена мнемосхема (700x900)

помещение обеспечено:

1. персональными компьютерами

Компьютер-моноблок VPS 5000, Intel Celeron J1610, 2,6 GHz, 8 Gb, SSD 500 Gb, 21“ - 11 рабочих мест

1. демонстрационное оборудование:

Телевизор ТJVC LT-55M790

1. специализированным оборудованием:  
   Беспроводная система вызова помощника Пульсар 3 – 3ДбАа2Сп2Рр с двумя кнопками вызова
2. Комплекс социально-бытовой адаптации:

• клавиатура адаптированная с крупными кнопками +пластиковая накладка, разделяющая клавиши;

• выносная компьютерная кнопка, большая, беспроводная;

• выносная компьютерная кнопка малая, беспроводная;

• джойстик компьютерный адаптированный, беспроводной;

• ресивер для беспроводной связи (USB);

• машина, сканирующая и читающая текст Optelec ClearReader+. Устройство сочетает удобство пользования с высококачественным выводом речи и быстрым распознанием текста. Оно воспринимает любой печатный ввод (письма, газета, книга) и воспроизводит его естественным голосом, а встроенные громкоговорители обеспечивают качественный стереозвук. Поскольку в устройстве имеется аккумулятор, при чтении не придется зависеть от ближайшего источника питания;

• портативная информационная индукционная система «Исток А2» со встроенными в корпус гнездом для карт (встроенный плеер – звуковой информатор) для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха, пользующимся слуховыми аппаратами в режиме индукционной катушки «Т». Наличие встроенного аккумулятора позволяет использовать систему без подключения к электрической сети;

• радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-СМ» РМ-16-1 (заушный индуктор и индукционная петля). Готовый к использованию комплект оборудования, включающий коллективный передатчик звука, индивидуальные FM-приемники 16 шт. и зарядное устройство для них. Все элементы собраны в 2-х специальных кейсах, предназначенной для удобной транспортировки приемников, а также на одновременную зарядку всех устройств.